**Technická specifikace**

| **Technické specifikace požadované zadavatelem** | | **Nabídka účastníka**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ motoru - elektromotor | el. motor s krouticím momentem min. 100 Nm |  |
| Minimální dojezd na 1 nabití | min. 80 km |  |
| Kategorie vozidla | N1 |  |
| Kategorie vozidla – nákladní menší | 2,5 t – 3,5 t |  |
| Typ / kapacita baterie | na bázi Lithia, min. 10 kWh |  |
| Rozměry vozidla | výška max. 2,0 m,  šířka bez zrcátek max. 1,4 m, délka vozidla max. 4,0 m |  |
| Vozidlo dosáhne rychlosti | min. 30 km/h |  |
| Nosnost na korbu | min. 1 300 kg |  |
| Záruka vozidla | 12 měsíců |  |
| Počet míst k sezení | 2 osoby |  |
| Přední okno | otevírací, vyhřívané |  |
| Uzamykatelná kabina | ANO |  |
| Nezávislé topení | ANO |  |
| Posilovač řízení | ANO |  |
| Rekuperace | ANO |  |
| Zvuková signalizace pro jízdu vzad | ANO |  |
| Boční stabilizace | ANO |  |
| Maják | ANO, oranžový homologovaný |  |
| Všechna kola odpružená | ANO |  |
| Poloměr otáčení | max. 3,0 m |  |
| Tažné zařízení | včetně zásuvky  min. přípojná hmotnost 1 600 kg |  |
| Vyvýšená ocelová klec na korbu se zadní vyklápěcí stěnou | ANO |  |
| Elektrický hydraulicky sklopný valník | délka min. 2 m |  |
| Barva | nerozhoduje |  |
| Možnost nabíjení z běžné zásuvky 230V/ 16A | ANO – nabíječka součástí |  |
| Pro obsluhu s řidičským průkazem skupiny B | ANO |  |
| Přední el.-hydraulické vývody pro přední nářadí, např. sněhovou radlici | ANO – 2 okruhy |  |
| Stoupání | min. až 35 % |  |
| El. Rozhraní | 48 V s automatickým odpojením při 30% kapacity baterie  včetně zásuvky 230V |  |

V……………………… dne………………….

………………………………………

jméno, příjmení, podpis

osoby oprávněné jednat za účastníka