**Technická specifikace**

| **Technické specifikace požadované zadavatelem** | | **Nabídka účastníka**  (doplní účastník) |
| --- | --- | --- |
| Typ motoru - elektromotor | el. motor s  výkonem min. 15 kW |  |
| Minimální dojezd na 1 nabití | min. 100 km |  |
| Kategorie vozidla | N1 |  |
| Kategorie vozidla – nákladní menší | 2,5 t – 3,5 t |  |
| Typ / kapacita baterie | na bázi Lithia / min. 15 kWh |  |
| Rozměry vozidla | výška max. 2,5 m,  šířka bez zrcátek max. 1,7 m, délka vozidla max. 4,0 m |  |
| Maximální rychlost vozidla | min. 50 km/h  (tedy 50 km/h a více) |  |
| Užitečná hmotnost vozidla | min. 1 300 kg |  |
| Záruka vozidla / baterie | 24 / 48 měsíců |  |
| Počet míst k sezení | min. 2 osoby |  |
| Přední okno | vyhřívané |  |
| Uzamykatelná kabina | ANO |  |
| Posilovač řízení | ANO |  |
| Zvuková signalizace pro jízdu vzad | ANO |  |
| Maják | ANO, oranžový homologovaný |  |
| Všechna kola odpružená | ANO |  |
| Tažné zařízení | ANO, včetně zásuvky,  min. hmotnost příp. vozidla 1 600 kg |  |
| Elektrický hydraulický třístranný sklápěč korby | délka min. 2 m |  |
| Vyvýšená ocelová klec na korbu se zadní vyklápěcí stěnou – výška do úrovně kabiny, velikost ok klece cca 50x50 mm, průměr drátů min. 4 mm | ANO |  |
| Barva | nerozhoduje |  |
| Pro obsluhu s řidičským průkazem skupiny B | ANO |  |
| Stoupavost vozidla | min. 20 % |  |
| El. Rozhraní | 48 V, zásuvka na 230 V (3kW) |  |

V……………………… dne………………….

………………………………………

jméno, příjmení, podpis

osoby oprávněné jednat za účastníka